Hồ chứa nước Nậm Ngám

Thủy lợi Nậm Ngám, nằm tại vị trí 21°22’5” N 103°08’36” S, xây dựng trên dòng Nậm Ngám ở vùng đất bản Nậm Ngám A, xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông.

Hồ Nậm Ngám có ý nghĩa chính về thủy lợi, được khởi công 2010, hoàn thành năm 2014, cấp nước cho sản xuất nông nghiệp ở xã Pu Nhi và xã Noong U.

Hồ cấp nước tưới cho 1.200 ha đất nông nghiệp; Cung cấp nước sinh hoạt cho 3000 hộ dân là dân tộc thiểu số, phục vụ chăn nuôi; Cắt giảm lũ vùng hạ du. Các thông số kỹ thuật chủ yếu của hồ: công trình cấp III, dung tích hồ chứa 5,6 *106 m3, đập cao 29m, diện tích tưới là 1.200 ha.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Diện tích lưu vực 2,2 km2

Chiều cao đập 30 m

Chiều dài đập 191 m

Dung tích tổng 5,94 triệu m3

Dung tích mực nước dâng bình thường 5,94 triệu m3

Dung tích hữu ích 5,38 triệu m3

Dung tích chết 0,56 triệu m3

Mực nước dâng bình thường 1140,66 m

Mực nước chết 1126,4 m

Mực nước dâng gia cường 1141,92 m

Năm xây dựng 2010

Diện tích tưới phụ trách 550 ha