Hồ chứa nước Na Hươm

Hồ thủy lợi Na Hươm phục vụ việc trồng lúa cho các bản Na Hươm, Na Tông thuộc xã Na Tông, huyện Điện Biên, nằm tại toạ độ: 21°8'57"N 103°4'38"E.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Diện tích lưu vực 3.3 km2

Chiều cao đập 24,9 m

Chiều dài đập 168,1 m

Dung tích tổng 0,72 triệu m3

Dung tích mực nước dâng bình thường 0,72 triệu m3

Dung tích hữu ích 0,58 triệu m3

Dung tích chết 0,14 triệu m3

Mực nước dâng bình thường 600,7 m

Mực nước chết 591,3 m

Mực nước dâng gia cường 602,62 m

Năm xây dựng 2007

Diện tích tưới phụ trách 165 ha